
附件1
2026年度武汉都市圈协同创新科技项目

技术需求清单

一、黄石市

项目1：面向工商业储能PACK的高精度在线EIS测量及电池状态评估技术

	技术领域

（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物

□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路

□08人工智能□09高端科学仪器□10无人智能装备与高端装备

□11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济☑13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能□18生命健康□19绿色环保□20其他

	需求背景：

工商业磷酸铁锂储能PACK在用户侧、风光储场景大规模应用，电池内部电化学状态直接决定储能系统运行安全、服役寿命与系统可靠性。现有储能BMS主要依靠电压、电流、温度以及直流内阻开展状态监测，仅能获取电池外部宏观电气信息，对电池内部早期异常演化识别能力有限。电化学阻抗谱（EIS）是解析电池内部电化学行为的核心表征手段，通过宽频激励响应，可分离得到欧姆阻抗、电荷转移阻抗、扩散阻抗等多维度电化学特征参数，能够从反应机理层面反映电池内部的状态变化，为储能电池状态评估、异常识别提供丰富的底层电化学信息。但现有EIS设备多为实验室离线仪器，体积大、成本高，难以嵌入现有储能BMS；储能现场充放电扰动、电磁噪声、SOC与温度动态变化，易造成阻抗测量失真，限制了EIS技术在储能PACK现场的工程化落地应用。

黄石晶贝新能源有限公司面向工商业储能产品迭代，亟需开发嵌入式在线EIS检测技术与诊断算法，挖掘EIS多维电化学表征能力，提升储能电池内部状态感知水平，增强储能系统运行可靠性。

	需求内容：

研究内容：1）面向工商业储能PACK硬件架构，研制轻量化嵌入式EIS激励采集模块，实现与现有储能BMS硬件、通信接口兼容适配；2）针对储能现场充放电扰动、电磁干扰问题，研究多频快速EIS采集与噪声抑制算法，在动态工况下保障阻抗采集数据质量；3）基于实测EIS频谱开展等效电路模型解析，实现欧姆阻抗、电荷转移阻抗、扩散阻抗等多维度电化学参数有效分离；4）建立SOC-温度耦合补偿机制，挖掘多频段阻抗特征，构建电池内部异常识别算法，实现PACK内部单体一致性劣化辨识与电池早期内部异常识别。

主要技术指标：测量频率0.01Hz-4kHz；阻抗测量相对误差≤5%；单组完整EIS测量时间≤120s；能够区分PACK内单体电化学状态差异，实现内部早期异常有效识别。

预期经济社会效益：补齐现有BMS内部电化学状态感知短板，提升储能PACK异常识别能力，降低储能系统故障风险，增强企业储能产品市场竞争力。推动EIS电化学解析技术在用户侧储能工程化应用，助力湖北新型储能产业安全高质量发展。

	时限要求、产权归属、利益分配等要求：
项目执行周期不超过2年；企业提供储能PACK样品，在黄石完成样机联调验证，落实企业配套研发投入。项目知识产权按合作协议约定，公司享有优先实施转化权；牵头承担单位拥有科研成果所有权；技术成果产业化收益，按双方签订的技术合作协议分配。项目验收后，承担单位向企业完整交付样机与全套测试报告，提供技术培训，支撑企业后续产品迭代。

	对项目承担单位要求：
需为武汉属地高校/科研院所牵头；具备储能电池电化学、嵌入式硬件开发、电池测控算法研究基础；拥有电化学工作站、电池综合测试平台；具备EIS信号解析、BMS系统对接开发经验；按项目节点完成硬件开发、算法迭代、现场验证，配合企业开展产品化适配。

	项目总投入

（万元）
	100
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	50

	项目需求单位
	黄石晶贝新能源有限公司

	联系人
	李霞
	联系方式
	13872135988


项目2：面向服装柔性生产与智能运营的多模态大模型与智能体关键技术研发

	技术领域
（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物
□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路
☑08人工智能□09高端科学仪器□10无人智能装备与高端装备
□11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济□13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能□18生命健康□19绿色环保□20其他

	需求背景：

黄石健菲制服厂主营业务涵盖工装、职业装、校服、军训服等服装品类的生产和销售。当前，服装行业正面临全球消费趋势向个性化、定制化转变的深刻变革，小批量、多批次、短交期的订单呈快速增长态势。传统“以产定销”模式已难以适应市场变化，高库存风险、订单响应慢、生产效率低等痛点日益凸显。2025年，湖北省纺织产业发展研究会已就公司战略规划、数字营销等方面开展调研合作。公司亟需借助人工智能、大模型、知识图谱等新一代信息技术，推动从传统制造向智能制造的全面转型。

需解决的主要技术问题：

1.多品种小批量订单动态排产与产线快速切换难，排产依赖人工经验，订单响应速度慢、资源利用率低，难以实现“小单快反”。

2.服装工艺、面料、设备、供应链知识分散，缺乏可推理、可复用的知识关联与智能决策。

3.商拍内容制作成本高、周期长，生成图像在版型、面料质感上保真难，难以满足电商快速上新需求。

4.客服咨询高频重复，尺码推荐、售后跟进与客户意向识别智能化不足，无法7×24小时高效响应。

技术难点：

1.多源异构数据融合与知识图谱构建：如何将服装工艺、面料参数、设备状态等分散数据整合为可计算的知识体系。

2.柔性产线的动态调度算法：如何在多品种、小批量条件下实现产线资源的最优配置与实时重调度。

3.AI生成内容的保真性与可控性：如何确保AI生成的商拍图像在服装版型、面料质感等方面高度保真。

4.大模型在垂直场景的轻量化部署：如何在保证性能的前提下实现低成本、低延迟的模型推理。

	需求内容:

（一）项目研究内容

1.柔性生产与智能排产。研究基于大模型和多智能体协同的柔性生产调度技术，开发覆盖“订单解析—工艺匹配—产线排程—实时监控”全流程的智能排产系统。具体包括：基于自然语言处理的订单需求自动解析与工艺参数提取；基于知识图谱的服装工艺知识库构建，实现版型、面料、工序等知识的关联与复用；基于智能体的动态排产算法，支持多品种小批量订单的产线自动排程与实时重调度；生产数据实时采集与分析，实现工序级数据100%采集与生产异常实时预警。

2.供应链协同与智能运营。研究基于知识图谱的供应链全链路数据融合技术，打通采购、库存、生产、物流各环节。具体包括：智能需求预测模型，基于多维数据（历史销售、市场趋势、季节因素等）精准预测销量；智能备料与采购决策系统，实现面料辅料的精准采购与库存优化；供应链协同平台，实现供应商、生产端、销售端的信息实时共享与协同决策；产品质量追溯系统，实现从原料到成品的全流程可追溯。

3.智能商拍与营销内容生成。研究基于视觉大模型的服装智能商拍与内容生成技术。具体包括：基于大模型的虚拟试衣与商拍图像生成，用户上传服装图片后自动匹配虚拟模特与场景，快速生成高质量商拍视图；多场景、多风格商拍素材批量生成，支持同一款式的不同配色一键替换；营销文案与种草视频自动生成，实现从商品图到详情页、短视频的全链路内容自动化生产。

4.智能客户服务。研究基于大模型和检索增强生成（RAG）技术的服装行业智能客服系统。具体包括：售前智能导购，结合用户身材数据、历史偏好与商品版型自动推荐尺码与搭配建议；7×24小时多语言智能应答，自动处理最小起订量、交期、材质等高频咨询；售后智能跟进，自动处理订单追踪、退换货等售后服务；客户意向分析与高价值线索自动筛选。

（二）需达到的主要技术指标

指标类别

具体指标

目标值

柔性生产

产线换线时间

≤45分钟（传统2-3小时）

柔性生产

订单平均交付周期缩短

≥20%

柔性生产

准时交付率

≥90%

柔性生产

生产异常响应时间

≤15分钟（传统30分钟）

智能排产

排产准确率

≥90%

供应链

库存周转率提升

≥10%

智能商拍

单张商拍图生成时间

≤5分钟

智能商拍

商拍成本降低

≥50%

智能客服

咨询自动解决率

≥80%

智能客服

客服响应时间

≤8秒

系统整体

数据采集覆盖率

工序级90%

系统整体

系统可用率

≥99.5%

(三）预期经济社会效益

经济效益：项目完成后，预计公司综合生产效率提升10%以上，订单交付周期缩短20%以上，商拍及内容制作成本降低50%以上，智能客服人力成本降低15%以上，不良品率控制在1%以下。预计项目投产后首年为公司带来直接经济效益增长5%-8%。

社会效益：本项目将为湖北省服装行业智能化转型提供可复制、可推广的示范案例，带动区域服装产业链上下游企业协同数字化转型，推动传统服装制造向“智造”升级。同时，通过智能客服、柔性生产等技术的应用，提升消费者购物体验，减少退换货带来的资源浪费。

预期成果：形成服装工艺知识图谱、智能排产算法、供应链需求预测模型、商拍图像生成模型、智能客服问答模型及相应技术文档与软件著作权。

	时限要求、产权归属、利益分配等要求:

时限要求：项目总研发周期24个月。第1-8月：完成数据治理、知识图谱构建与排产算法原型；第9-16月：完成供应链智能决策、商拍生成、智能客服关键技术研发与测试；第17-24月：完成技术集成验证、指标评测与优化。

产权归属与利益分配：

知识产权归属：项目执行期间产生的核心技术成果（包括但不限于软件著作权、专利、技术秘密等）归湖北恩莱斯特服饰科技有限公司与项目承担单位双方共同所有，双方均可免费用于自身生产经营或科技成果推广活动。

项目成果使用：项目承担单位可在不涉及公司商业秘密的前提下，将项目中的通用技术和方法用于学术研究与成果推广领域。

保密义务：双方应对项目涉及的商业信息、技术数据等承担保密义务，保密期限为项目结束后5年。

	对项目承担单位要求：

资质要求：承担单位应为在中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具备人工智能、大数据、软件研发等相关领域的技术研发能力，拥有不少于5项相关领域的自主知识产权（软件著作权或发明专利）。

团队要求：项目团队核心成员应不少于8人，其中具有高级职称或博士学位的技术骨干不少于3人，专业方向应覆盖自然语言处理、大模型、知识图谱、智能体、推荐系统、信息检索等本研究所需的核心技术领域。

行业经验：承担单位应具有不少于3个服装纺织行业或相关行业数字化、智能化项目的成功实施案例，具备服装行业业务理解深度。

服务能力：承担单位应提供不少于12个月的免费质保期和系统运维服务，质保期内响应时间不超过24小时。

	项目总投入
（万元）
	100
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	50

	项目需求单位
	黄石健菲制服厂

	联系人
	史建飞
	联系方式
	13872107961


二、鄂州

项目3：基于体细胞基因编辑的多模态卵巢癌模型构建及抗肿瘤靶向抑制剂筛选

	技术领域

（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物

□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路

□08人工智能□09高端科学仪器□10无人智能装备与高端装备

□11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济□13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能☑18生命健康□19绿色环保□20其他

	需求背景：

卵巢癌是死亡率最高的妇科恶性肿瘤，五年生存率长期不足50%，高级别浆液性癌易复发耐药；TCGA泛癌数据显示，卵巢癌是所有实体瘤中MYC扩增频率最高的瘤种（灶性扩增约65%、MYC网络异常接近100%），MYC驱动特征显著，是MYC靶向药评价的理想载体。守正弘药（鄂州）生物科技有限公司已建立的体细胞基因编辑动物肿瘤技术平台（基于睡美人SB100转座子、水动力尾静脉注射与CRISPR/sgP53敲除）已在肝癌模型构建中形成成熟技术体系，但应用于卵巢癌仍存在三大技术难点：一是卵巢原位注射的技术路径不同于肝脏水动力注射，需突破小鼠卵巢囊内原位注射与高效基因整合方法；二是需建立同一肿瘤样本同步获取原位动物模型、类器官模型与肿瘤细胞系的三维模型范式，实现跨维度药物评价可比性；三是当前MYC抑制剂筛选体系多依赖单一细胞系，缺乏原位模型出发的转化证据链。

本项目依托守正弘药平台SB转座酶与肿瘤驱动基因质粒原位注射方法学，构建MYC驱动的卵巢癌“原位动物模型-类器官-细胞系”同步集成三模态评价体系，用于MYC抑制剂等驱动基因靶向药的跨维度筛选，为卵巢癌靶向药研发提供高创新性与高转化价值的工具平台。

	需求内容：
1、研究内容

（1）多质粒混合液原位注射技术体系建立与优化。结合SB100睡美人转座酶、CRISPR/sgP53敲除组件、AKT/MYC等癌基因表达载体，构建MYC驱动的卵巢癌原位诱导成瘤多质粒混合液配方；建立稳定的小鼠卵巢囊内原位注射手术路径，优化注射体积、转染试剂配比、成瘤率与潜伏期；同步与现有水动力注射法对比，形成标准化SOP（标准操作规程）。

（2）三模态模型同步构建方法。同一供体小鼠成瘤后，同步取材制备：（a）原位动物模型—带瘤小鼠队列，用于体内药效直接评价；（b）类器官模型—体外3D培养体系，用于高通量筛选；（c）肿瘤细胞系—稳定传代细胞株，用于分子机制验证。建立三模态间遗传背景一致性与表型可比性的质控指标。

（3）驱动基因抑制剂跨维度筛选应用。以MYC抑制剂（如Omomyc、MYCi975等公开工具化合物）作为概念验证，在三模态体系中同步评估其抗肿瘤活性、靶点结合与下游通路变化，并结合模型中MYC扩增水平建立药效生物标志物关联，以‘三维一致性’作为药效突破指标。

2、主要技术指标卵巢原位注射成瘤率≥70%；三模态模型遗传背景一致性≥95%；类器官与亲本肿瘤组织病理特征高度相似；模型MYC蛋白高表达与下游通路激活可稳定检测；MYC抑制剂三模态药效趋势一致性≥80%；建立一整套卵巢癌三模态质控SOP，同时构建多种相关差异化卵巢癌模型、MYC依赖型卵巢癌细胞系以及相关卵巢癌类器官株。

3、经济社会效益项目可填补国内卵巢癌三模态模型的空白，为高校院所、创新药企及CXO医药外包服务客户提供标准化模型与定制化筛选服务，预计年服务能力≥30个项目，预估金额超50万；项目拟产出5-7种相关差异化卵巢癌模型、3-5株MYC依赖型卵巢癌细胞系以及3-5种相关卵巢癌类器官株，可进入科研和企业市场售卖销售，预估年销售额可达15万以上；这些多维度模型直接对接卵巢癌等MYC驱动肿瘤靶向药临床前评价，加速国产MYC抑制剂等创新药转化进程。

	时限要求、产权归属、利益分配等要求：
时限要求：项目执行期2年。第一年完成多质粒原位注射技术体系建立、三模态模型同步构建与质控SOP；第二年完成MYC抑制剂跨维度筛选验证、模型市场化推广与培训服务。

产权归属：项目形成的三模态SOP、质控标准、模型资源及衍生细胞系由需求单位与承担单位共有，发表成果须经双方书面同意。

利益分配：由需求单位资助的科研经费形成的知识产权，双方按贡献比例共享；承担单位完成的技术服务及模型供应按市场价结算；研究成果转化收益按按双方投入和贡献比例分配。

	对项目承担单位要求：
1、具备开展肿瘤原位成瘤与转化药效研究的完整条件：SPF（小动物无特定病原体）级动物实验平台与动物使用许可、小鼠卵巢囊内原位显微手术操作能力、类器官培养与流式细胞分析能力、二代测序验证平台。

2、在SB转座子或体细胞基因编辑动物模型方向具有扎实研究基础，拥有稳定的动物模型与分子生物学团队。

3、具备开展产学研合作及技术服务的经验，能配合需求单位完成模型市场化推广、知识产权共享与利益分配。

	项目总投入

（万元）
	100
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	50

	项目需求单位
	守正弘药（鄂州）生物科技有限公司

	联系人
	李斌
	联系方式
	13260656412


项目4：基于新型基因编辑工具的人源化动物模型开发关键技术研究
	技术领域

（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物

□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路

□08人工智能□09高端科学仪器□10无人智能装备与高端装备

□11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济□13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能☑18生命健康□19绿色环保□20其他

	需求背景：

人源化动物模型是肿瘤免疫治疗、抗体与细胞治疗等创新药临床前评价的核心平台。当前模型制备依赖随机整合和传统同源重组，存在位点不可控、表达失真、嵌合体比例高、传代不稳定、周期长达6-12个月、依赖进口品系等问题。主流CRISPR大片段敲入依赖双链断裂和同源定向修复，片段超过300bp后效率急剧下降，并伴随插入缺失、易位与脱靶风险，难以在胚胎中实现多基因座同步人源化。技术难点集中于：千碱基至数十千碱基人源片段的高效定点无痕整合；非分裂细胞中的高效编辑；多基因协同编辑与基因-免疫双人源化耦合。近期三项国际突破为破解瓶颈提供了工具基础：四重pegRNA技术（QuadPE）实现1.6-26kb大片段定点整合，效率约40%，较重组酶/转座酶体系提升11-61倍；KNIT编辑以Cas9切口酶偶联供体招募，实现0.7-10kb无双链断裂敲入，效率最高达89%；拆分式引物编辑器（sPE）配合环形RNA模板，实现双AAV递送的体内精准编辑。亟需将上述工具工程化适配于动物模型创制，突破人源化模型制备瓶颈。

	需求内容：
项目研究内容

1、新型编辑工具的工程化适配与优化。面向小鼠受精卵和胚胎干细胞，建立三种工具的标准化操作流程：（1）QuadPE四重pegRNA体系：优化基因组靶向与供体靶向pegRNA的组合设计规则，比较线性与环状供体构型，采用gPAM-out构型与epegRNA化学稳定策略，实现1.6-26kb人源基因片段定点整合，胚胎编辑效率不低于30%；（2）KNIT编辑体系：优化切口酶-供体招募模块与单切口HDR增强策略，实现Rosa26、H11等安全港位点0.7-10kb高效敲入，效率不低于50%，插入缺失突变率不高于5%；（3）sPE拆分编辑体系：nCas9与逆转录酶解耦表达，采用环形RNA模板提升稳定性，适配双AAV与脂质纳米颗粒递送，实现单碱基至数十碱基的精准人源化替换及成体体内编辑。

2、人源化动物模型创制。运用上述工具构建三类模型：（1）点突变人源化模型：对免疫检查点（PD-1、PD-L1、CTLA-4）、细胞因子及关键药靶进行人源化SNV与调控元件精准置换；（2）大片段人源化模型：敲入人源HLA分子、人源抗体恒定区及肿瘤驱动基因等人源基因座；（3）基因-免疫双人源化模型：在人源细胞因子背景小鼠上移植人CD34+造血干细胞，耦合基因人源化与免疫系统人源化，构建高度仿真的人体药理与肿瘤微环境评价体系。

3、应用验证与平台建设。以肿瘤免疫治疗为主线开展模型验证：人源化靶点的抗体/双抗药效评价、CAR-T等细胞治疗的体内药效与安全性评价、基因治疗体内编辑策略的药代动力学与安全性评价；建立模型质量控制标准与表型数据库。

主要技术指标：5kb以上片段定点整合效率不低于30%，正确接合率不低于90%；安全港敲入效率不低于50%，脱靶与易位率不高于5%；建成可稳定传代的人源化品系不少于3个，模型建群周期由6-12个月缩短至4个月以内。

预期经济社会效益：建成自主可控的人源化模型制备与评价技术体系，摆脱进口品系依赖，单个模型制备成本降低50%以上；为区域内创新药企提供临床前评价服务，加速肿瘤免疫治疗与基因治疗药物转化，降低临床失败率；带动基因编辑CRO服务与模式动物产业发展。

	时限要求、产权归属、利益分配等要求：
时限要求：项目执行期2年。第一年完成三种编辑工具的工程化适配与小鼠胚胎编辑效率验证，以及完成人源化品系创制；第二年完成繁殖建群、模型应用验证、质量标准制定与推广服务。

产权归属：项目形成的基因编辑工具改进方案、人源化动物品系、操作规程及相关技术成果的知识产权，由项目需求单位与承担单位按贡献共有，具体以合作协议约定。

利益分配：成果转化与模型销售收益按双方投入和贡献比例分配；承担单位对外授权须经需求单位书面同意；双方内部使用互免许可费。

	对项目承担单位要求:
1、具备开展基因编辑与模式动物研究的完整条件：SPF级实验动物设施及使用许可、胚胎显微操作与移植平台、二代测序分析能力

2、在引物编辑或大片段基因敲入方向具有扎实研究基础，拥有稳定的基因编辑技术团队

3、具备人源化模型药效评价经验及肿瘤免疫研究背景者优先

4、能够按里程碑节点交付，接受中期评估与成果验收

5、具备完善的生物安全与数据保密管理制度，遵守实验动物伦理规范

	项目总投入

（万元）
	100
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	50

	项目需求单位
	拓硒（鄂州）生物科技有限公司

	联系人
	叶飞
	联系方式
	15072305453


三、孝感

项目5：规模化猪场母猪智能化精准繁育的关键技术研发

	技术领域

（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物

□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路

□08人工智能□09高端科学仪器□10无人智能装备与高端装备

□11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济□13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能☑18生命健康□19绿色环保□20其他

	需求背景：

当前在人工智能迅速发展的潮流之下，AI养猪也如火如荼。法国推出了用于泌乳母猪的精准饲喂决策支持系统，精准饲喂的SIDLys摄入量和可消化P摄入量分别下降了23和14%，饲料成本降低了12%。通过红外热成像、深度学习和可穿戴设备进行远程健康监测，对猪的健康进行无创评估，从而减少药物使用。然而，数字化智能化设备设施在规模化猪场落地应用方面，我国仍然落后于世界强国，如丹麦配备智能通风系统的猪场占比达78%，我国约为35%；在自动化设备方面，美国大型猪场自动化率达92%，中国大型场平均67%。另外，通过机器学习和深度学习等在规模化猪场开展猪育种工作也比较欠缺。

2025年湖北省生猪出栏量达4431万头，位居全国前列。湖北省也是养猪技术强省，培育出湖北白猪、硒都黑猪、楚乡黑猪等新品种；研发了猪伪狂犬病等疫苗。湖北生猪养殖正经历向现代化、智能化转型升级的关键阶段。目前全省年出栏500头以上规模养殖场达1.2万家，产能占比从55%提升至65%。武汉华龙饲料有限公司建立了智能化养殖基地，引进先进设备，实现了喂料、清污、小气候管控等智能数字化。在此基础上，拟开展智能繁殖和育种技术研究、智慧饲养管理技术集成技术研究与示范，实现湖北省养猪效率的大幅提升。

	需求内容：

我国养猪业正处于传统散养逐步被集约化、规模化养殖所取代的关键时期。智能饲喂系统、智能环控系统、监控系统、智能发情鉴定，结合AI及大数据分析进行智能化养猪，可以显著提高猪育种效率。有鉴于此，本项目以武汉华龙饲料有限公司为技术需求单位，主要开展基于人工智能的湖北省规模化猪场母猪智能化精准繁殖技术研发、湖北省规模化猪场母猪智能化精准育种的技术研发、以及湖北省规模化猪场母猪智能化精准饲养管理技术集成与示范，从而研发出基于人工智能的规模化猪场母猪智能化精准繁育的关键技术。

项目结题时，申请国家专利2项；形成1项湖北省规模化猪场母猪智能化精准繁育的关键技术并应用，研发养猪智能化新工艺1项，种母猪总产仔数14头以上、母猪年提供断奶仔猪数30头以上；打造应用场景2个，技术成果在湖北省实现大规模推广应用，覆盖5000头种母猪以上，带动销售收入300万元以上；实现1项新成果转化。

	时限要求、产权归属、利益分配等要求：

时限要求：2年内完成。
产权归属：项目承担单位独立研发的成果，则知识产权归为完成方独有。合作双方共同研发的成果，知识产权按“出资比例/贡献比例”共有中明确共有份额；委托开发/合作开发的成果，按合同约定归属。相关成果可以通过专利许可/转让、技术入股、作价投资等方式，将成果进行转化。

利益分配：合作权益分配协商执行，当出现争议时，优先通过项目指导委员会协商，协商不成委托知识产权仲裁机构调解，调解失败向项目所在地法院诉讼。

	对项目承担单位要求：
指导武汉华龙饲料有限公司开展基于人工智能的湖北省规模化猪场母猪智能化精准繁殖技术研发、湖北省规模化猪场母猪智能化精准育种的技术研发、湖北省规模化猪场母猪智能化精准饲养管理技术集成与示范，从而研发出基于人工智能的规模化猪场母猪智能化精准繁育的关键技术。

	项目总投入

（万元）
	100
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	50

	项目需求单位
	武汉华龙饲料有限公司

	联系人
	唐华
	联系方式
	18971282883


项目6：废旧聚乙烯高值化再生利用关键技术攻关与产业化示范

	技术领域

（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物

□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路

□08人工智能□09高端科学仪器□10无人智能装备与高端装备

☑11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济□13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能□18生命健康□19绿色环保□20其他

	需求背景：

我省是废塑料回收大省，年废高密度聚乙烯（HDPE）产生量巨大，但再生利用长期停留在"破碎-热洗-熔融造粒"的低端模式，存在三大突出问题：
一是再生料洁净度低。废HDPE表面残留油墨、染料、胶黏剂、油脂及氧化降解产物等多组分有机污染物，传统水洗—碱洗工艺去除率不足30%，且产生大量高COD废水，导致再生料黄色指数（YI）普遍大于15、异味3—4级，无法满足高端应用要求。
二是分子链断裂无法修复。废HDPE经多次热机械加工后分子量下降40%-60%，熔体流动速率异常升高、熔体强度显著劣化。国内现有回收体系"只造粒、不修复"，产品只能降级用于垃圾桶、托盘等低端领域，陷入"有回收、无高值"的困境。
三是各环节技术割裂。国际先进企业仅在单一净化或单一修复环节取得进展，净化、链修复、增强环节相互割裂；分段工艺中物料反复"加热-冷却-再加热"，造成性能二次劣化、能耗与损耗偏高。
因此，亟需突破多组分污染物高效选择性脱除、聚烯烃分子链选择性修复与凝胶控制、纳米增强界面相容与刚韧平衡三大技术难点，研制"净化-链修复-增强"三工序一体化连续生产装备，实现再生HDPE从"降级回收"向"升级回收"跨越，填补国内废HDPE分子链修复技术空白，支撑我省废塑料循环经济产业链升级。

	需求内容：
（1）主要研究内容

①HDPE多组分有机污染物高效脱除技术。建立油墨、染料、胶黏剂、油脂及氧化降解产物等污染物分类数据库；开发"选择性溶剂萃取-吸附-絮凝"联合净化工艺，筛选绿色低毒、低残留萃取溶剂体系，研究污染物溶出动力学与界面脱附机制，优化萃取温度、时间、固液比等参数。

②HDPE分子链反应挤出修复技术。筛选环氧类、酸酐类及过氧化物类扩链/支化修复体系，研究扩链剂与PE端基/侧基的反应动力学，建立"扩链-支化-交联"竞争反应调控模型，通过螺杆组合设计与工艺参数优化，实现分子量恢复与长链支化结构的精准调控。

③纳米增强HDPE界面调控技术。针对纳米碳酸钙、纳米黏土、石墨烯及POE弹性体等增强体系，筛选硅烷偶联剂、PE-g-MAH等界面改性剂，建立"增强相-界面-结晶行为-力学性能"关联模型，实现刚性/韧性/加工性平衡。

④一体化连续生产装备与工程化示范。-将净化、链修复、增强三工序集成为一体化连续生产线，实现净化段与反应挤出段直接热衔接；建设中试示范线并开展工程化验证与下游应用示范。

（2）主要技术指标

净化指标：杂质去除率≥95%；黄色指数YI≤5；异味等级≤2级；

链修复指标：重均分子量恢复率≥60%；凝胶含量≤2%；熔体流动速率（MFR）恢复至原生料80%—100%；

增强指标：拉伸强度≥28MPa；简支梁缺口冲击强度≥8kJ/m²，综合性能达到光纤护套应用标准；

工艺指标：一体化连续生产稳定运行≥72小时；中试线产能≥200kg/h；年处理废PE能力≥5000吨；较分段工艺能耗降低≥20%、损耗减少≥15%。

（3）预期成果

突破高效联合净化、PE分子链反应挤出修复、rPE纳米增强界面调控3项关键核心技术；研制"净化-链修复-增强"一体化专用反应挤出装备1套；形成可落地的一体化工艺流程与工程应用方案2项；开发高性能再生PE粒料产品2-3个牌号；申请发明专利3-5项，制定企业标准1项；培养企业核心技术骨干≥5人，共建校企"再生塑料高值化利用研究中心"1个。

（4）预期经济社会效益

项目实施期内累计实现销售收入≥4000万元、利税≥600万元；提供就业岗位5-10个，带动周边废塑料回收分拣体系建设；产品价值由3000-5000元/吨跃升至8000-12000元/吨，推动圈内30余家回收企业由"低端降级"向"高值精品"整体跃迁，形成"高收益驱动高回收"的良性循环，助力武汉都市圈废塑料循环利用产业确立全国领先地位。

	时限要求、产权归属、利益分配等要求：

时限要求：项目实施期2年。第一年完成污染物数据库建立、联合净化小试工艺及链修复反应动力学模型，分子量恢复率≥60%、凝胶含量≤2%；第二年完成增强体系开发、一体化工艺集成与中试示范线建设（产能≥200kg/h），实现≥72小时连续稳定运行并通过验收。

产权归属：项目形成的知识产权由需求方与承担单位共有，发明专利共同申请、署名排序协商确定；技术秘密双方共有，未经一致同意不得对外披露。

利益分配：技术转让、许可收益按需求方70%、承担单位30%分配；产业化产生的收益100%归属需求方。联合申报课题、奖项及成果的署名权由双方共享。双方建立成果登记与定期评估机制，优先推动具有产业化前景的成果落地。

	对项目承担单位要求：

1.应为武汉都市圈（武汉、黄石、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、仙桃、天门、潜江）内具有独立法人资格的企业、高校、科研院所或科技型企业，鼓励都市圈内外单位联合申报、产学研协同攻关；

2.在高分子材料、资源循环利用或化工装备领域具有扎实的研究基础和省级以上科研平台（重点实验室、工程中心等），具备GPC、SEM、FTIR、DSC等精密表征条件；

3.拥有与项目匹配的核心研发团队，团队应涵盖高分子化学与物理、材料化学、环境工程、机电一体化等专业，博士或高级职称人员不少于3人；

4.具备与小试、中试相衔接的试验条件和工程化放大能力，能够配合需求方完成中试验证与应用示范；

5.具有承担省级以上科研项目经验，近三年无科研诚信不良记录，无知识产权纠纷；

6.项目实行"项目负责人＋技术负责人"联合管理，承担单位须承诺与需求方建立周例会、半月技术协调会等常态化协同机制。

	项目总投入

（万元）
	300
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	100

	项目需求单位
	湖北康泰塑料有限公司

	联系人
	李建
	联系方式
	17386229838


四、黄冈

项目7：面向AI算力服务器大功率电源的高频磁芯关键技术攻关及产业化

	技术领域

（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物

□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路

□08人工智能□09高端科学仪器□10无人智能装备与高端装备

☑11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济□13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能□18生命健康□19绿色环保□20其他

	需求背景：
近年来AI算力服务器市场需求持续爆发，大功率、高频化、高可靠电源成为算力基础设施稳定运行的核心要素。LLC谐振变压器、平面变压器是AI算力服务器大功率电源的核心关键器件，其配套磁芯的工作性能与稳定性，直接决定电源整体运行品质与适配能力。目前，国内适配高端算力电源的两类变压器配套磁芯存在明显技术短板，在大电流工作工况下极易出现磁芯饱和问题，同时产品批量生产稳定性不足，存在批次性能一致性差的情况，难以满足高端AI算力服务器电源的严苛使用标准。现阶段高性能配套磁芯高度依赖进口，国产化供给能力薄弱，已成为制约本地算力电源产业链完善、产业升级的关键薄弱环节。

为补齐产业链配套短板，夯实并强化武汉都市圈电子信息产业核心竞争力，企业提出以下技术需求：围绕AI算力服务器大功率电源产业化应用痛点，针对LLC谐振变压器、平面变压器配套磁芯开展专项技术攻关。通过优化磁芯材料体系，创新材料配方设计，优化精密成型、低温高效烧结成套生产工艺，重点攻克大电流工况磁芯易饱和、产品批次性能一致性不足两大核心技术难题，形成成熟、稳定的高性能磁芯标准化生产技术方案，有效提升大功率算力电源配套元器件自主保障能力，助力武汉都市圈算力装备产业链协同创新和高质量发展。

	需求内容：
一、研究内容

（一）优化锰锌软磁材料体系，结合算力电源大电流工作工况，迭代研发新型磁芯配方，优化材料组分比例，改善磁芯抗饱和性能，适配大功率电源持续稳定运行需求；

（二）开展精密成型工艺研究，针对高端磁芯尺寸精度不足、成型缺陷等问题，优化成型参数与生产流程，提升磁芯结构规整度与产品合格率；

（三）优化低温高效烧结成套工艺，改良烧结温度、保温时长、气氛控制等关键参数，解决批量生产中性能波动问题，建立标准化、可复制的磁芯制备工艺体系；

（四）开展产品适配验证，依托AI算力服务器大功率电源应用场景，完成工况稳定性、批量一致性测试，优化技术方案，形成可产业化的高性能磁芯制备技术。

二、需达到的主要技术指标

磁芯饱和磁通密度≥500mT，满足大功率电源大电流连续工作工况，避免大电流条件下磁芯饱和失效；初始磁导率≥5000，同批次产品磁导率相对偏差≤±8%，不同批次之间性能波动≤±10%；工作温度区间‑40℃～+125℃，在全工作温度范围内磁性能衰减幅度≤12%；磁芯外形尺寸公差≤±0.5mm，满足LLC谐振变压器、平面变压器高精度装配要求；形成完整可量产的磁芯配方、精密成型、低温烧结成套工艺，产品综合性能达到进口同类高端磁芯水平。

三、预期经济社会效益

通过本项目实施，建成高性能功率磁芯量产工艺线，建立产品质量标准体系，开发6项新产品并实现量产，年产高端LLC/平面变压器磁芯不少于1000万只，丰富技术需求企业高端磁性元器件产品矩阵。在此基础上，与3~5家下游企业开展合作试用，拓展国内头部算力电源厂商供应链，实现技术需求企业年销售额新增1千万元，主营收入突破1.5亿元，持续提升盈利规模与市场占有率。力争在国内铁氧体软磁行业细分领域排名进入前6名，确保湖北省细分行业排名第一。

本项目实施能够补齐武汉都市圈算力电源产业链短板，项目投产后可直接创造研发、生产岗位不少于50个，带动都市圈软磁粉料、精密模具、电源组装上下游新增配套岗位350个以上，促进产业链上下游协同联动，持续赋能武汉都市圈数字基础设施高质量建设。

	时限要求、产权归属、利益分配等要求：

项目预期实施周期2年。技术需求方享有项目所有研究成果，包括知识产权及其相关科技成果。产业化转化由企业主导实施，技术成果产生的经济效益按照双方另行签订的补充协议约定分配。合作各方严格履行保密义务，不得向第三方泄露项目技术资料。

	对项目承担单位要求：

项目承担单位需具备软磁材料研发及高频器件设计成熟经验，拥有完善的材料制备、性能测试及器件加工平台。团队核心成员应具有5年以上相关领域研究背景，承担过省级及以上本领域科技项目的团队优先。项目承担单位须提交详细技术路线、实施方案及产业化计划。

	项目总投入

（万元）
	100
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	50

	项目需求单位
	湖北蕊源电子股份有限公司

	联系人
	周振东
	联系方式
	13807254112


项目8：固废基循环包装材料制备关键技术

	技术领域

（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物

□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路

□08人工智能□09高端科学仪器□10无人智能装备与高端装备

☑11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济□13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能□18生命健康□19绿色环保□20其他

	需求背景：

一、项目背景

近年来，电商物流与生鲜冷链的快速发展带动循环包装箱需求快速增长，传统纸箱的生产依赖砍伐树木，且制品强度低，耐水性能差，限制了其在相关领域的应用。以大宗工业固废替代原生矿填料制备新型循环包装箱，可同步实现工业固废高值化与包装碳减排，符合"无废城市"建设与"双碳"战略，具有显著的区域产业支撑意义。

二、需解决的主要技术问题

1.固废标准化前处理：固废高含水、高黏、成分与粒径批次波动大，需建立脱水—烘干—超细分级—除杂工艺，稳定含水率与粒径分布。

2.界面相容与刚韧平衡：无机固废表面强极性，与非极性有机界面结合弱，高填充易致脆化。

3.高填充体系加工成型：熔体黏度上升、分散不均、设备磨损与薄壁件收缩翘曲控制。

4.循环服役可靠性：多次周转下的抗疲劳、耐低温冲击、抗老化、堆码蠕变，以及卡扣与折叠铰链的一体化结构设计。

5.全生命周期评价：回收再造粒性能衰减规律与碳减排、固废消纳量核算。

三、技术难点

核心难点是"高填充—高韧性—长寿命循环"三者难以兼得：填充量提升可降本增刚，但界面缺陷诱发应力集中，冲击强度与铰链耐弯折寿命急剧劣化；固废批次波动导致配方与工艺的变动，工业化稳定性差；高填充使密度上升、熔体强度改变，给薄壁大型件注塑成型与多次回用带来挑战。

	需求内容：

一、主要研究内容

1.固废资源特性与标准化前处理。系统表征不同固废的化学组成、粒径分布、颗粒形貌与含水特性，建立批次波动数据库；研发"脱水—闪蒸干燥—气流分级—除铁除杂"成套工艺，制备填料级固废颗粒。

2.固废表面有机化改性与高填充树脂复合材料设计。构建偶联剂/相容剂/弹性体协同增韧体系，研究界面结合机制、粒径级配与熔体分散行为，建立"刚性—韧性—加工流动性"多目标配方模型，实现固废填充量60%以上。

3.箱体结构—成型工艺一体化。开展挤出蜂窝板的流动—翘曲数值模拟与模具优化；进行折叠铰链、自锁卡扣与加强筋拓扑优化设计。

4.循环服役可靠性与回收再制造。建立老化—跌落—堆码—振动加速循环试验与寿命预测模型；研究多次回收造粒后性能衰减规律及再生料回用配比。

5.全生命周期评价与示范应用。核算碳足迹、固废消纳量与经济性，建成中试线并在物流、农产品场景示范。

二、需达到的主要技术指标

1.填料指标：含水率≤0.3%，D50≤5μm（≥1250目）。

2.复合材料：拉伸强度≥25MPa，弯曲模量≥1800MPa。

3.整箱性能：满足GB/T43283—2023与GB/T5737要求，侧壁形变率≤1.0%、堆码高度变化率≤2.0%；1.2m满载跌落无裂纹；空箱抗压强度不低于P=KG(H−h)/h×9.8计算值；铰链开合≥5000次；循环使用次数≥50次。

4.循环再生：三次回收造粒后冲击强度保持率≥80%，再生料回用比例≥20%。

5.环保安全：重金属总量≤100mg/kg、溶剂残留≤10mg/m²，符合GB4806.7要求。

6.产业化：建成年产3万吨的生产线1条。

三、预期经济社会效益

1.经济效益：按年产50万只循环箱测算，年消纳固废3万吨，实现直接产值5000万元、利税500万元；带动"改性母粒—板材—制箱"本地产业链，降低区域物流包装采购成本。

2.社会效益：削减固废堆存占地及扬尘、水体污染隐患，助力绿色矿山与"无废城市"建设。

	时限要求、产权归属、利益分配等要求：

1.时限要求。项目实施期2年。分三阶段：第1-6月完成固废标准化前处理与复合材料小试；第7-15月完成结构设计与中试线建设、第三方检测与循环寿命验证；第16-24月完成示范应用、考核指标验收与结题。

2.产权归属。项目实施形成的专利、标准、论文、软件著作权等知识产权，由承担单位与合作单位按实际贡献共有。各方原有知识产权归原持有方所有，不因合作而转移。未经各方书面同意，任何一方不得单独申请、转让或许可第三方。

3.利益分配。成果转化收益按"投入-贡献"协商确定，承担单位不低于60%，各方对技术秘密承担保密义务。

	对项目承担单位要求：

1.主体资格。在湖北省内依法注册、具有独立法人资格的企业、高校或科研院所，财务状况良好，信用记录无严重失信行为，具备健全的科研与财务管理制度。

2.研发能力。在高分子材料改性、复合材料加工或物流包装领域具有研究基础与技术积累；须配备材料表征、力学性能测试、老化与循环寿命评价等实验条件，拥有副高级及以上职称或博士学位的技术负责人不少于5名。

3.产业与资源保障。牵头单位须能提供箱体成型中试或生产条件，注册资本不少于5000万。

4.协同要求。鼓励"高校/院所＋企业"产学研联合申报，明确各方任务分工与成果落地主体。

	项目总投入

（万元）
	200
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	50

	项目需求单位
	湖北正茂新材料科技股份有限公司

	联系人
	曹攀攀
	联系方式
	19172365865


五、咸宁

项目9：高端装备大功率电机用600℃耐高温电磁线关键技术研发

	技术领域

（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物

□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路

□08人工智能□09高端科学仪器□10无人智能装备与高端装备

☑11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济□13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能□18生命健康□19绿色环保□20其他

	需求背景：

随着新能源汽车、航空航天、新型电力系统及高端工业装备发展，电机向高功率密度、高转速和高效率演进，电机绕组温升持续升高。电磁线作为电机能量转换系统的核心基础元件，其绝缘性能直接影响装备运行效率、安全性和服役寿命。高温加速绝缘层老化劣化，导致介电与机械性能衰减，诱发裂纹、局部放电及匝间击穿，成为制约电机性能与可靠性的关键瓶颈。传统聚合物绝缘体系耐温能力有限，商用电磁线长期耐温通常仅200～240℃，更高温等级产品仍存在技术壁垒。《中国制造2025》及“十四五”相关规划将高端装备、先进电力装备和先进材料列为重点发展方向，强调突破关键基础材料和核心零部件技术。因此，开发高耐热、高绝缘、高可靠电磁线，对突破高功率密度电机材料瓶颈、保障高端装备关键材料自主可控具有重要意义。

拟解决的主要技术问题：

1.高温下绝缘聚合物分子链易发生热氧降解，耐温上限受限；

2.传统热固化交联难以兼顾高交联密度与柔韧性、附着力；

3.铜/绝缘层界面热膨胀失配导致热循环过程中微裂纹和界面失效；

4.耐高温电磁线工程化精密制备问题。

技术难点：

1.耐热性-韧性-绝缘性的协同调控；

2.铜/绝缘层热失配导致的界面调控；

3.耐高温漆包线连续、均匀、可重复制备。

	需求内容：

本项目针对高端装备大功率电机极端工况应用需求，围绕600℃耐高温电磁线核心技术开展系统性研发，构筑有机-无机复合绝缘体系，解决现有产品耐温不足、可靠性差、一致性低等行业瓶颈。

1.超高温绝缘材料的设计与界面调控

依托PI复合改性技术，筛选适配600℃高温工况的无机耐温基材，通过高温聚合物与无机耐热组分复合调控，优化绝缘材料组成、界面结构及微观形貌，研究材料结构与耐热性能、电绝缘性能之间的构效关系，提升绝缘层高温稳定性、抗热老化能力及环境适应性，解决传统聚合物绝缘材料高温性能衰减、绝缘失效等问题，为600℃级耐高温电磁线提供材料基础。

2.优化超高温电磁线精密制造工艺

针对绝缘层涂覆不均、附着力差、热冲击开裂等工艺难题，优化导体精密拉丝、多层均匀涂覆、精准梯度热处理等核心工序，改良工艺参数与生产流程，攻克超高温工况下绝缘层易脱落、性能衰减快等技术痛点，形成稳定、可复制的标准化制备工艺体系，满足规模化生产一致性要求。

3.建立完善的高温性能检测与优化体系

搭建超高温耐久、高低温循环、耐辐射、漆膜连续性等专项测试平台，全面验证产品电气性能、力学性能与耐候性能，根据测试数据持续迭代优化材料配方与工艺参数。同时结合新能源、航空航天等高端装备应用场景，制定适配的产品规格与使用方案，实现600℃耐高温电磁线的高性能国产化替代，有效提升电机功率密度与服役寿命，助力高端装备产业自主可控发展。

主要技术指标：

1.耐高温性能：产品额定长期耐温等级达到600℃，较行业主流240℃产品耐温提升150%；600℃高温连续老化2000h，绝缘层无开裂、脱落、击穿，绝缘性能保留率≥95%。

2.电气性能：常态及600℃高温工况下耐压强度≥80kV/mm，绝缘电阻≥1000MΩ；配套电机功率密度较传统方案提升60%～80%，高频高温运行无局部放电、击穿现象。

3.耐久抗辐射性能：具备强耐辐射能力，经高能辐射辐照后电气、力学性能衰减≤5%；配套电机整机使用寿命较传统电磁线提升10倍以上，满足工业生产、航空航天长周期服役要求。

4.力学工艺性能：绝缘层附着力等级达到ISO4级以上；产品外径尺寸公差控制在±0.001mm以内，批量产品性能一致性偏差≤3%。

5.中试工艺指标：建成稳定成熟的600℃耐高温电磁线制备工艺，工艺参数一次合格率≥98%；产品整体性能达到国内先进水平，可实现新能源、航空航天、人形机器人等高端领域应用。

预期经济效益：预计在项目验收后3年内实现耐高温电磁线产品销售，新增产值2000万，新增利润200万，新增税收80万。

预期成果：预计申请发明专利2个，形成企业标准1个，预期获得1款耐600℃高温的电磁线产品、1套耐600℃高温电磁线制造技术及工艺，培养相关创新人才2名。

	时限要求、产权归属、利益分配等要求：

项目实施周期：2年
产权归属、利益分配等信息待合作双方商议后再定。

	对项目承担单位要求：

拟合作意向：项目承担单位须为独立法人单位，能够独立履行项目合同义务、独立承担相应法律与经济责任。单位应具备高端装备大功率电机用600℃耐高温电磁线关键技术研发基础，拥有开展配方研制、试样制备及关键性能测试所需的实验、试制条件与检测设备；具备耐高温电磁线相关专业的稳定研发团队，项目负责人及核心技术人员具有同类科研项目实施经验。

承担单位财务状况良好，可保障项目实施过程中的配套条件投入，建立健全科研、质量及知识产权管理制度，能够严格按照项目任务书要求落实研究任务、把控项目进度，完成样机试制、试验验证及成果资料归档工作，接受主管部门的过程监督与考核管理，做好项目相关技术资料保密管理。

	项目总投入

（万元）
	100
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	50

	项目需求单位
	湖北中科华冶新材料科技有限公司

	联系人
	方勇
	联系方式
	19071500349


项目10：矿山运输廊道无人化巡检装备与托辊健康智能诊断系统关键技术研发及产业化

	技术领域

（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物

□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路

□08人工智能□09高端科学仪器☑10无人智能装备与高端装备

□11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济□13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能□18生命健康□19绿色环保□20其他

	需求背景：

当前矿山（砂石骨料）运输系统持续向长距离、密闭化方向发展，单条皮带运输廊道常达数公里，沿线托辊数以千计，人工巡检难以全面覆盖、漏检率高；托辊卡死、异响、超温若不及时发现，轻则设备损坏停机，重则因摩擦生热引发胶带火灾，造成重大人员伤亡与经济损失，行业已有重大事故教训。廊道狭窄封闭、粉尘浓度高、环境恶劣，人工“听、看、摸”式巡检劳动强度大、安全风险高、主观性强，且无法连续在线监测；现有巡检机器人多针对煤矿井下设计，在骨料矿山长距离封闭廊道缺少适配，四足、无人机等新型巡检形态在粉尘环境适应、无GPS自主导航、续航与安全性等方面尚未在骨料场景得到充分验证。矿山行业亟需研发面向长距离封闭皮带运输廊道的无人化智能巡检装备，突破“托辊及关键设备状态智能识别、异常自动定位报警、与矿级智慧管控平台联动处置”等关键技术，替代人工高危巡检，从源头防范设备事故与火灾风险，支撑智慧矿山建设。

	需求内容：
本项目面向矿山皮带运输廊道无人化巡检需求，围绕“廊道自主巡检—托辊健康感知—智慧联动处置”三个层次，拟开展以下三方面研究：

研究内容1：长距离封闭廊道巡检机器人运动平台与无GPS自主导航研究。针对廊道长距离、高粉尘、无卫星信号环境下机器人可靠移动与精确定位难题，拟研究挂轨式为主、轮式与四足为可选构型的运动平台总体设计，以及自主充电与多机分段协同运行策略；发展激光SLAM、视觉与惯性多源融合的定位方法，克服封闭钢构廊道、坡道与镂空结构导致的导航退化，实现厘米至分米级自主导航，支撑3公里级廊道全程连续巡检。

研究内容2：基于多模态感知的托辊健康智能诊断研究。针对托辊数量巨大、故障演化快、人工难以持续监测的问题，拟融合红外热成像、声学振动与可见光AI视觉多模态信息，研究托辊超温、卡死异响等早期故障的特征提取与智能识别方法，构建“声—振—热—视”协同的托辊健康诊断模型，实现异常类型判别与托辊组级自动定位，并与沿线固定温度、振动传感及智能托辊数据融合，显著提高检出率、降低误报率。

研究内容3：巡检数据平台与“监测—处置”联动闭环研究。针对巡检数据分散、异常处置依赖人工的问题，拟开发巡检数据管理平台，建立设备健康档案与趋势分析模型，接入矿山智慧中控与DCS系统，实现“监测—定位—报警—联动处置（降速停机、喷淋抑尘）—记录追溯”闭环管理，形成面向砂石骨料矿山的无人化巡检成套解决方案。

主要技术指标：巡检覆盖廊道长度不小于3公里；巡检速度不低于0.5米每秒；可识别异常类别不少于8类；托辊超温与异响识别准确率不低于95%、误报率不高于5%；异常定位误差不大于10厘米；报警响应时间不大于5秒；设备防护等级不低于IP65。

预期经济社会效益：以单条3公里廊道示范测算，可显著减少人工巡检频次与高危作业，降低托辊故障引发的设备停机与火灾损失，形成可复制推广的矿山无人化巡检装备产品，带动矿山运输系统智能化、少人化升级。

预期成果：完成工程样机1至2套并在至少1家骨料矿山现场示范运行不少于3个月；形成巡检机器人企业技术规范或标准建议稿1项；申请发明专利2至3项、软件著作权2至3项；形成现场示范应用报告1份。

	时限要求、产权归属、利益分配等要求：
项目实施期24个月。项目形成的专利、软件著作权等知识产权由需求单位与承担单位按贡献度协商共有，需求单位享有在矿山骨料行业的优先实施与产业化权利，承担单位享有署名与后续科研使用权利；双方对项目技术资料负有保密义务。项目经费由需求单位按里程碑节点分期拨付承担单位，验收通过后结清尾款；财政资助资金按武汉市都市圈协同创新科技项目管理有关规定使用。验收以工程样机现场运行、第三方检测指标与示范应用报告为准。

	对项目承担单位要求：
承担单位应为在智能巡检机器人、移动机器人导航定位或矿山机电装备方向具有较强研究基础的高校、科研院所，具备机械、电子、自动化、人工智能等多学科交叉团队和中试试验条件；优先选择具有皮带运输廊道巡检机器人、多传感器融合导航或设备故障智能诊断相关专利、软件著作权与工程样机研制经验，能够驻点矿山现场开展样机调试与示范运行的团队；应具备与装备制造企业联合开展产学研合作和成果转化的经验，能够按期交付工程样机，并提供不少于1年的现场技术支撑服务。

	项目总投入

（万元）
	150
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	50

	项目需求单位
	湖北冠驰智慧科技有限公司

	联系人
	胡高飞
	联系方式
	18064202025


六、仙桃

项目11：东湖智能游艇智控系统研发智造
	技术领域

（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物

□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路

□08人工智能□09高端科学仪器☑10无人智能装备与高端装备

□11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济□13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能□18生命健康□19绿色环保□20其他

	需求背景：
智能游艇是游艇产业向绿色化、智能化升级的重要方向，旨在通过自动驾驶、智能感知、新能源动力和船岸互联等技术，提升航行安全性、舒适性及运营效率，满足高端文旅、水上交通和私人休闲等场景需求。武汉东湖智能游艇示范项目由湖北万英船舶股份有限公司建造10米、15米两型全铝合金纯电力驱动游艇，搭载自主研发智控系统，在武汉东湖水域开展示范运营。项目需解决内河复杂水域下多模态融合感知、自主航行决策、精准定位与动力协同控制、全自动离靠泊、云端远程监控调度等关键技术问题。

技术难点包括：一是毫米波雷达与AI视觉融合的障碍物精准识别与自主避障，需在雨雾等低能见度下保持可靠感知；二是双天线GNSS/RTK高精度组合导航在内河桥梁遮挡环境下的连续稳定输出；三是双机矢量推进的电子锚定点控制，需在强风浪水流干扰下实现厘米级定点保持；四是三级电子围栏安全管控与应急接管机制，确保偏航越界时自动强制返航；五是船岸4G/5G通信与云端数字孪生调度，实现多船协同运营与超视距远程干预。

项目成果将推动武汉都市圈智能船舶与高端装备产业协同创新，打造国内内河智能游艇标杆。

	需求内容：
智控系统研发与智造：1.多模态融合感知——毫米波雷达（探测40m、水平覆盖120°、测距精度±0.1m、64目标跟踪）+800万像素180°超广角AI视觉摄像头+电池仓防爆摄像头，实现360°环境感知与障碍物识别。2.智能决策与自主航行——支持航线自主航行、指点航行、定航速定向航行，障碍物语音预警，智能/人工驾驶权限无缝切换。3.精准组合导航——双天线GNSS定向精度0.2°（1m基线），俯仰/横滚精度0.1°，RTK岸端基站覆盖50km，IMU零偏稳定性2.5°/h。4.电子锚与矢量控制——双机矢量推进实现强风浪下自动精准定点。5.三级电子围栏——安全区/缓冲区/警戒区分级管控，越界自动报警并强制返航。6.全自动离靠泊——雷达/视觉感知+码头导轨辅助+智能蓝牙锁，一键自动离靠码头。7.综合显控——15.6寸高亮户外触摸屏（1920×1080、IP66），集中监控全船状态，数据存储≥30天。8.船岸通信与云端调度——4G/5G实时上云，岸端数字孪生监控与远程干预。9.安全冗余——多急停串联、应急物理管控、独立应急电源。10.动态声呐——135°成像、最大深度60m水下探测。
达到的整体目标：自主航行定位精度≤0.5m；障碍物识别准确率≥95%；决策响应延迟≤200ms；系统连续无故障运行≥1000h；设备防护等级IP66及以上；-25℃~+45℃正常工作。

二、预期经济效益——预计可年增东湖直接旅游收入300万元，带动东湖智能游艇批量改装与新建，游艇运营人力成本降低30%以上，船舶利用率提高20%，全生命周期运维成本显著下降；社会效益——提升东湖水上交通本质安全水平，减少人为操作事故；打造国内城市湖泊智能游艇示范标杆，带动湖北船舶电子与新能源配套产业发展；为智能船舶相关标准制定提供实船数据支撑，推动绿色水上旅游智能化升级，提升东湖文旅品牌价值与游客体验。

	时限要求、产权归属、利益分配等要求：
项目总工期不超过2年，自合同签订后60日内完成系统方案评审，120日内完成10米、15米游艇智控系统装船与调试，180日内完成东湖实船测试及示范验收。项目产生的技术图纸等知识产权归湖北万英船舶股份有限公司所有；无疆（武汉）技术有限公司享有署名权。智控系统合同金额合计50万元，承担单位须提供不少于2次的技术培训和操作指导，产品质保期不少于2年。后续产业化订单无疆公司享有同等条件下优先承制权，具体利益分配另行协议。

	对项目承担单位要求：
承担单位须为国家级高新技术企业，具备无人船舶或智能装备领域研发资质与成功落地案例，拥有自主知识产权的智控平台。产品满足《船舶应用电池动力规范》《内河小型船舶检验技术规则》《材料与焊接规范》等标准。需提供完整的方案设计、硬件制造、软件编程、船上安装、系统调试、系泊航行试验全流程服务，配备中文技术文档、原理图、接线图和操作手册。

	项目总投入

（万元）
	100
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	50

	项目需求单位
	湖北万英船舶股份有限公司

	联系人
	邵艳华
	联系方式
	13385222588


项目12：高端MLCC专用高纯碳酸钡粉体技术开发
	技术领域

（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物

□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路

□08人工智能□09高端科学仪器□10无人智能装备与高端装备

☑11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济□13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能□18生命健康□19绿色环保□20其他

	需求背景：

一、项目背景
高端MLCC专用高纯碳酸钡作为高纯无机功能材料，主要用于高端MLCC电子陶瓷、电容器、压电材料等领域。近年来，随着5G通信、物联网、新能源汽车、智能终端及半导体产业的快速发展，电子陶瓷材料需求大幅增长。中国电子级碳酸钡长期依赖进口，国产化率较低，国内高端市场被海外垄断。为提升供应链安全并推动电子材料自主可控，我国企业和科研机构布局电子级碳酸钡产业，推动高纯化、高端化进程。

二、需解决的主要技术问题

1、提纯技术突破：电子级碳酸钡要求纯度达到99.995%（4N）以上，需去除杂质元素（如铁、锰、重金属等），现有工艺仍存在提纯难题。

2、晶型控制优化：不同电子陶瓷应用对碳酸钡的颗粒形貌、粒径分布、比表面积等有不同要求，现有生产技术难以稳定控制产品的晶型和粒度均匀性。

3、批次稳定性：高端电子材料对原料一致性要求极高，生产过程的稳定性控制（如反应温度、沉淀速率、干燥工艺等）仍需优化。

4、环保及能耗问题：传统工艺存在酸碱使用量大、副产物处理难、能耗高等问题，需开发绿色低碳制备技术。

三、技术难点

1、超低杂质控制：痕量杂质（如硅、铁、钠等）对电子元件性能影响巨大，需精准控制原料纯度并优化深度提纯工艺。

2、精确颗粒调控：确保粒径分布均匀、晶型稳定，避免团聚，提高粉体的分散性和流动性。

3、连续化与智能化生产：传统间歇式工艺难以满足批次稳定性要求，需要引入自动化、智能化生产技术，实现高纯度碳酸钡的规模化生产。

综合来看，我国电子级碳酸钡的国产化进程亟需突破高纯提纯、精细控制及规模化生产等关键技术，以满足电子陶瓷产业的发展需求。



	需求内容：
一、主要研究内容

电子级碳酸钡作为电子陶瓷、电容器、压电材料的重要原料，其制备过程需满足高纯度、精细颗粒调控、环保节能及批次稳定性等要求。针对这些需求，研究内容主要包括以下方面：

1、高纯度制备技术

(1)选择高纯度原料（如高纯硝酸钡或氯化钡）并优化前处理工艺，以减少杂质的初始含量。

(2)研究碳酸化反应控制策略，包括反应温度、pH值、搅拌速率、CO₂流量及纯度，以优化反应动力学条件，减少副产物的生成。

(3)采用离子交换、超滤、溶剂萃取等提纯工艺，降低Fe、Si、Na、K、Mg、Al等杂质含量至ppm甚至ppb级。

(4)研究高纯水洗涤、低污染干燥及无机污染控制技术，确保最终产品纯度。

2、颗粒形貌与粒度控制

(1)研究不同制备工艺（沉淀法、气相法、喷雾热分解等）对碳酸钡粉体形貌的影响，优化工艺参数。

(2)通过调整反应条件、使用晶型调控剂等方法，实现颗粒均匀分布、形貌可控。

(3)研究粉体分级及分散技术，确保关键参数满足电子陶瓷应用需求，提高材料流动性和成型性能。

3、批次稳定性与工艺优化

(1)研究自动化精确控制系统，实现温度、流速、pH值等关键参数的实时监测和调整，提升工艺稳定性。

(2)研究标准化的生产工艺，减少人工干预，提高产品一致性。

(3)研究在线检测与反馈调控系统，降低批次间波动，确保最终产品质量稳定。

4环保与节能技术

(1)研究低污染、高回收率的提纯方法，减少酸碱使用，降低废水排放量。

(2)研究循环利用技术，提高副产物（如硫酸钡）的利用率，减少固废排放。

(3)研究节能干燥与低温煅烧工艺，优化能耗结构，提高资源利用效率。

5、规模化智能制造技术

(1)研究电子级碳酸钡的智能化连续生产工艺，采用流化床反应、微通道反应等技术提高生产效率。

(2)研究高效过滤、干燥、包装及仓储管理技术，减少二次污染，确保产品符合电子级标准。

(3)研究数字化生产管理系统，实现工艺数据采集、质量追踪和生产优化，提高生产线自动化水平。

二、主要技术指标

类别

目标技术指标

纯度要求

≥99.99%（4N）

Fe、Si、Na、K、Mg、Al等杂质

≤10ppm（部分指标可达ppb级）

颗粒形貌

球形、类球形或片状，分布均匀

批次稳定性

纯度波动≤0.01%，粒径波动≤0.2μm

三、预期经济社会效益指标

1、经济效益

(1)提高电子级碳酸钡的国产化率，降低对进口产品的依赖，满足国内电子陶瓷行业的需求。

(2)促进上下游产业链发展，提高中国电子陶瓷、电容器、新能源等行业的材料自主可控能力。

2、社会效益

(1)促进高端电子材料行业的发展，支撑5G通信、半导体、新能源汽车等国家重点战略产业。

(2)通过环保与节能技术的应用，减少废水、废气排放，推动绿色制造进程。

(3)培养高端无机材料制备技术人才，推动产业升级，提高国内高纯无机材料的竞争力。

综上所述，电子级碳酸钡的研究与开发将助力我国电子材料产业的高质量发展，实现关键材料的自主可控，并带来显著的经济和社会效益。

	时限要求、产权归属、利益分配等要求：
一、时限要求

电子级碳酸钡的研发一般分为三个阶段，预计周期为2年：

第一阶段（0-6个月）：完成市场调研、技术方案设计、实验室小试，确定最佳工艺路线。

第二阶段（6-12个月）：进行中试实验，优化工艺参数，提高纯度、粒径控制及批次稳定性。

第三阶段（12-24个月）：实现工业化生产，建立智能化生产线，进行产品验证和市场推广。

二、产权归属

研发过程中形成的核心技术（包括工艺配方、设备设计、专利技术等）归属项目投资方或合作方所有，并根据合同约定进行专利申请和技术保护。

三、利益分配

研发成功后，收益按照投资比例、技术贡献和市场拓展情况分配。

持有知识产权方可通过技术授权、产品销售、专利转让等方式获取收益。

参与研发的技术人员可通过技术入股、利润分成或薪酬激励机制获得回报。

	对项目承担单位要求：
一、对项目承担单位要求：

(1)中华人民共和国境内注册的独立企业法人；

(2)具有微纳粉体制备科技研发能力的高等院校。

二、技术研发团队能力的要求：

(1)具备无机化学材料、高纯粉体制备、电子陶瓷材料等领域的研发经验。

(2)拥有完善的实验室设备和中试基地，可进行高纯度提纯、粒径调控、结构表征等关键技术研究。

(3)具备工艺优化及智能化制造能力，能实现从实验室研究到产业化的技术转化。



	项目总投入

（万元）
	100
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	50

	项目需求单位
	湖北展鹏电子材料股份有限公司

	联系人
	钟沐宸
	联系方式
	15926095113


七、天门

项目13：自适应相变调温智能尼龙纤维生产关键技术开发

	技术领域

（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物

□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路

□08人工智能□09高端科学仪器□10无人智能装备与高端装备

☑11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济□13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能□18生命健康□19绿色环保□20其他

	需求背景：

天门市为武汉都市圈重要城市，纺织服装是本地支柱产业，已构建“切片-纺丝-织造-成衣-电商”完整产业链，尼龙纤维产能充足、纺丝产业基础雄厚，但高端功能性尼龙纤维产品供给短缺，亟需新型功能材料技术带动产业升级。

伴随生活水平的提高，市场对服饰热舒适性要求持续提升，相变调温纤维可依靠材料可逆吸放热实现皮肤微环境被动温控、节能降耗，是高端纺织新材料重要发展方向，在功能服饰、户外纺织品领域应用前景广阔。现有熔融纺丝共混、皮芯复合工艺存在固有缺陷，相变材料熔融焓值低、耐热性差、界面相容性不足，纺丝高温工况及产品使用过程易出现相变组分渗漏问题。相比传统物理复合，通过共聚、接枝将相变单体共价键合至聚合物分子链，可从源头杜绝渗漏，是高性能相变纤维核心发展路径。目前该技术仍存在产业化瓶颈，难以精准调控纤维相变温度适配人体需求，储释热性能不足以及无法有效平衡储热性能与纺丝加工性能。

基于以上背景，本项目拟开发自适应相变调温智能尼龙纤维纺丝关键技术，攻克传统相变纤维组分渗漏、相变焓值低、稳定性差等行业难题，实现纤维力学性能与调温性能的协同提高，补齐相变调温纤维产业化短板，助力天门尼龙纤维产业高端功能化转型升级。


	需求内容：
1、项目研究内容

针对传统调温尼龙纤维存在相变组分易渗漏、热稳定性不佳、焓值低、与纺丝工艺适配性差等产业痛点，本项目聚焦高性能相变母粒研制、纺丝工艺攻关，开发自适应相变调温智能尼龙纤维生产关键技术，具体研究内容如下：

（1）相变调温功能母粒的研制

围绕人体舒适温控区间，通过尼龙分子结构设计与合成，研制相变功能尼龙聚合物，精准调控相变组分添加比例，探究配方对相变温度、结晶行为及相变熔融焓值的影响规律，制备兼具高熔融焓值、高热稳定性及尼龙纤维纺丝适配性的专用母粒，为智能调温尼龙纤维稳定量产提供优质原料支撑。

（2）调温智能尼龙纤维纺丝工艺与纤维性能调控研究

系统调控纺丝温度、纺丝速度、牵伸倍率、冷却定型等核心工艺参数，研究工艺参数对熔体流变行为、纤维凝聚态结构的影响规律，实现纤维力学强度及其相变熔融焓值的协同提高，攻克高相变焓值、调温性能优异的尼龙纤维量产难题，形成一套成熟的相变调温尼龙纤维生产工艺包。

（3）调温智能尼龙纤维制品应用验证

开展相变调温尼龙纤维后道织造、面料加工及成品服饰试制试验，验证纤维在功能性服饰、户外纺织品中的加工适配性与服役性能。通过检测产品耐水洗、调温稳定性等核心指标，反向迭代优化母粒配方与纺丝工艺参数，构建从尼龙纤维纺丝成型到终端制品应用的全流程优化体系，保障技术产业化落地效果。

2、主要技术指标

本项目聚焦纺丝产业化技术突破，开发高性能自适应相变调温智能尼龙纤维，核心指标如下：纤维断裂强度≥2.4cN/dtex；相变熔融焓≥10J/g；经20次冷热循环后热焓波动≤5%；纤维可适配3000m/min及以上熔融纺丝工艺。

3、预期社会经济效益

（1）项目达产后预计新增销售收入2000万元，预期新增利税200万元；

（2）产品具备被动温控功能，可广泛应用于功能性服饰及户外运动纺织品，无相变组分渗漏风险，使用安全可靠；

（3）产品适配现有熔融纺丝工业化设备，无需大规模产线改造，性价比优势显著，可实现批量生产；

（4）可根据下游面料需求灵活调整纤维调温性能，产品兼容性强，可直接用于纺织后道加工，具备良好的市场推广与产业化前景。

	时限要求、产权归属、利益分配等要求：

时限要求：项目实施周期原则上为2年。

产权归属：在项目实施过程中，由合作双方独立完成的技术成果、知识产权归双方独立所有；合作方共同完成的科研成果，由合作方共享。

利益分配：根据项目研发实际贡献，后续进行具体约定和分配。

	对项目承担单位要求：
项目承担单位为省内纺织领域高校，以进行本领域的前沿技术研发工作，同时便于与本公司研发人员现场沟通交流；负责人应有本领域相关项目的产学研合作经验和现场工作经验，承担过相关国家级或省部级项目，具有较强的项目管理且具有相关专利技术或文章，能帮助解决技术难题，推动产学研深度合作，培养引进创新人才，推动产业高质量发展。

	项目总投入

（万元）
	100
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	50

	项目需求单位
	天门市盛和锦纶科技有限公司

	联系人
	王立新
	联系方式
	13588757837


项目14：水果萝卜（紫玉翡翠）的研发与推广
	技术领域

（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物

□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路

□08人工智能□09高端科学仪器□10无人智能装备与高端装备

□11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济□13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能□18生命健康□19绿色环保☑20其他

	需求背景：

湖北是全国最大的萝卜产区，年产量达900万吨，但普通萝卜长期卖不出好价钱。近年来水果萝卜消费逐年上升，鲜食萝卜兼具水果与蔬菜双重特性，富含VC、矿物质、硫代葡萄糖苷和花青苷等活性成分，具有抗氧化、抗炎等保健功效。然而，种植户引种外地水果萝卜常因水土不服导致病害频发、辣度高。

有关团队依托“515”行动和农业科技“五五”工程，自2015年起收集鉴定全国200余份水果萝卜种质资源，引入分子标记辅助育种技术加速品种选择，已选育出“紫玉翡翠”、“楚翠2号”、“楚翠5号”等无/轻辣味、甜脆多汁、不易糠心的水果萝卜新品种。其中“紫玉翡翠”为一代杂交种，中早熟，皮上部紫色下部玉白色，肉色似绿翡翠，适合长江流域高山地区越夏和平原地区秋冬栽培。

目前亟需解决的主要技术问题包括：一是水果萝卜规模化、标准化栽培技术体系尚不完善，缺乏针对不同生态区的配套栽培规程；二是品种抗病性尤其是根肿病抗性有待进一步提升；三是水果萝卜采后保鲜与商品化处理技术薄弱，影响货架期和商品价值；四是品种示范推广体系尚未健全，成果转化效率有待提高。

	需求内容：
（一）研究内容

（1）新品种区域适应性评价与配套栽培技术研发：在武汉都市圈及周边地区（宜昌长阳、枝江、云梦等）开展“紫玉翡翠”等水果萝卜新品种的多点区域试验，评价其在不同生态条件下的适应性、产量和品质表现。研究适宜播期、种植密度、水肥管理、病虫害绿色防控等关键技术，集成高山越夏和平原秋冬两套标准化栽培技术规程。

（2）品质形成机理与调控技术研究：系统研究光照、温度、水分、施肥等栽培因子对水果萝卜甜度、辣度、口感、花青苷和硫代葡萄糖苷含量等品质指标的影响规律，建立品质调控技术体系，确保商品一致性和优良口感。

（3）抗病性改良与种质创新：利用分子标记辅助选择技术，将已鉴定的根肿病抗性基因导入“紫玉翡翠”等优良品种中，提升其抗病性。同时创制综合性状更优的新种质，为后续品种更新储备材料。

（4）采后保鲜与商品化处理技术研发：研究不同贮藏温度、包装方式对水果萝卜采后品质（水分、脆度、糠心指数）的影响，开发适宜的商品化处理与冷链保鲜技术方案，延长货架期。

（5）示范推广与产业化应用：在武汉都市圈核心示范区建立新品种新技术示范基地，采取“科研院所+企业+合作社+农户”模式开展技术培训和示范推广，推动水果萝卜产业标准化、品牌化发展。

（二）主要技术指标

（1）选育或改良水果萝卜新品种（系）1～2个，根肿病抗病率达85%以上；
（2）集成水果萝卜标准化栽培技术规程2套（高山越夏栽培、平原秋冬栽培各1套）；

（3）示范区水果萝卜亩产达到3500～4000公斤，品质达到商品果标准（无糠心、口感甜脆多汁、辣味轻微）；
（4）制定采后保鲜技术方案1套，货架期延长至15天以上；
（5）在武汉都市圈建立核心示范基地3～5个，累计示范推广面积2000亩以上。

（三）预期经济社会效益

经济效益：水果萝卜售价为普通萝卜的4～5倍，按亩产3500公斤、单价4～6元/公斤计算，亩产值可达1.4～2.1万元，较普通萝卜亩增收1万元以上。项目完成后预计年新增产值2000万元以上，带动种植户显著增收。

社会效益：优化武汉都市圈农业种植结构，丰富蔬菜品种供给；带动采收、分拣、包装等环节就业；满足消费者对高品质健康蔬菜的需求，推动“菜篮子”工程提质升级；为武汉都市圈现代农业高质量发展和乡村振兴提供科技支撑。

	时限要求、产权归属、利益分配等要求：

时限要求：项目实施周期2年。

产权归属：项目执行期间产生的新品种、新技术等科技成果，归项目承担单位与需求单位共同所有。项目申报前已有的知识产权归各自所有。

利益分配：新品种推广收益按各方投入比例和贡献大小协商分配；技术转让或许可所得收益，由合作方按协议约定比例分配。各方应签订正式技术合作协议，明确知识产权归属和利益分配机制。

	对项目承担单位要求：
（1）项目承担单位应为武汉都市圈内具有独立法人资格的高校院所或新型研发机构，在蔬菜育种、栽培生理、分子生物学等领域具有较强的科研实力和技术储备。（2）项目负责人应具有高级职称或博士学位，在萝卜遗传育种或蔬菜栽培研究领域有丰富经验，近3年内无科研诚信不良记录。（3）承担单位应具备必要的实验室条件、试验基地和人才团队，能够为项目提供配套科研经费和人员保障。（4）鼓励承担单位与武汉都市圈农业企业、合作社等建立产学研用合作关系，确保研究成果能够快速转化应用。

	项目总投入

（万元）
	100
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	50

	项目需求单位
	湖北领尚生态农业有限公司

	联系人
	方辉
	联系方式
	18771137111


八、潜江

项目15：基于人工智能开发防治猪繁殖与呼吸综合征的天然植物

新产品技术研发

	技术领域

（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物

□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路

□08人工智能□09高端科学仪器□10无人智能装备与高端装备

□11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济□13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能☑18生命健康□19绿色环保□20其他

	需求背景：

猪繁殖与呼吸综合征（PRRS）是全球性重大疫病，成为制约我国生猪养殖业健康发展的主要疫病之一，养殖场阳性率达79.4%，每年给我国生猪养殖带来200多亿元的经济损失；猪繁殖与呼吸综合征病毒（PRRSV）毒株多、变异快，造成猪免疫抑制和严重继发感染，现有疫苗交叉保护力有限，不能有效阻止其在猪群中的传播，给PRRS和其他生猪疾病的防控带来严重挑战。

目前，没有可直接杀灭PRRSV的临床特效药。泰万菌素、替米考星等小分子药物，普遍存在靶点单一、疗效有限、药物残留及耐药性等问题。大量动物临床研究表明，药用植物及其活性成分不仅可以增强动物机体免疫力发挥扶正作用，对于畜禽病毒性疾病也有较好的驱邪作用，达到综合防治畜禽病毒性疾病的效果。

基于此，本项目针对现有疫苗防制PRRS的不足，立足我省在传统中医药方面的优势，在传统中医药理论指导下，首次利用高通量筛选技术和AI筛选技术，依托“华中药库”的药用植物资源优势，从药用植物中开展防治PRRS新产品的研发，提高猪群的免疫力、解决病毒所致的免疫抑制，弥补现有疫苗预防不足和减少抗生素的使用，为我省乃至全国PRRS的防控体系提供新的技术支撑和补充。

	需求内容：

本研究聚焦当前我国PRRS防控的重大需求，以华中药用植物为基础，利用高通量筛选技术和AI筛选技术，实现新型的防治PRRS天然植物新产品创制与应用。

研究内容：

（1）PRRSV高通量药物筛选模型与药筛库的建立。根据华中药用植物为基础，构建中药提取物筛选库；以PRRSV-GFP感染Marc-145细胞后GFP荧光信号强度作为基准，建立针对PRRSV感染的高通量筛选模型，从构建的药物筛选库筛选出抗病毒活性物质。

（2）抗PRRSV活性物质挖掘及作用机制研究。采用AI生物计算平台对筛选获得的活性物质进行作用靶点、虚拟筛选和小分子对接预测，采用体内外实验验证活性提取物的抗病毒效果和作用分子机制。

（3）防治PRRS天然植物新产品的创制与应用。对筛选出有临床效果的活性物质对应的植物药，开展组方和提取制备工艺等研究，并在公司的规模化生猪养殖场开展防治PRRS新产品的临床评价和应用。

主要技术指标：构建PRRSV的高通量药物筛选模型1个；筛选获得5-10个具有临床应用前景的活性提取物；研制防治PRRS天然植物新产品1个；建立示范点1个，猪群PRRS阳性率降低50.0%以上；申请发明专利1件。

预期经济社会效益：通过新产品的创制和应用，新增销售收入300万元；带动就业10人以上，培养技术骨干2-3人；有效解决PRRSV造成生猪免疫抑制、疾病防治难度大的问题，实现PRRS的精准、高效防控，减少抗生素在生猪养殖中的使用，提升和完善武汉都市圈PRRS防治水平和保障动物源性食品的质量安全，为我国PRRS的防控体系提供技术支撑。

预期成果：新组方、新产品、专利、示范应用报告等。

	时限要求、产权归属、利益分配等要求：

项目执行期2年。

1.本项目产生的试验数据、试验报告的所有权和使用权归需求单位与承担单位共有。

2.本项目研发成果所产生的专利权归需求单位与承担单位双方共有，专利权、产品等所取得的利益双方共享，具体分配比例由双方另行协商确定。

	对项目承担单位要求：
具有药用植物或中兽药研究与应用相关研究基础、科研平台的高校/科研院所，科研团队成员稳定；团队近5年来，在药用植物或中兽药研究方面承担过省级科技攻关项目，拥有中草药相关国内外发明专利，科技成果获得过省部级科技奖励；有丰富方企校合作经验，并愿与企业开展联合科技攻关、共享知识产权和成果转化的科研院所优先考虑。

	项目总投入

（万元）
	100
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	50

	项目需求单位
	潜江市好滋源牧业有限公司

	联系人
	王印
	联系方式
	18972193376


项目16：小龙虾复合酱料高质加工全程控制技术研发

	技术领域

（单选）
	□01量子科技□02智能机器人□03类脑科学与脑机接口□04合成生物

□05未来网络□06光电子信息(含光通信、新型显示)□07集成电路

□08人工智能□09高端科学仪器□10无人智能装备与高端装备

□11新材料(含前沿新材料)□12航空航天与低空经济□13氢能和新型储能（含电磁能）□14智能网联汽车□15智能建造□16软件信息与数据网络安全□17时空智能□18生命健康□19绿色环保☑20其他

	需求背景：
小龙虾是我省重要的淡水水产品资源，其营养丰富，味道鲜美，深受广大消费者喜爱。2024年，湖北小龙虾养殖产量达143.7万吨、同比增长15.6％，综合产值1841亿元、同比增长9.7％。小龙虾加工产品主要以初级冻品为主，包括速冻虾尾、虾仁、整肢虾、预制菜品等，产品结构单一、同质化严重，缺乏差异化和品牌溢价能力，陷入低价竞争，导致盈利水平偏低，制约了小龙虾产业可持续发展。目前市场可见的小龙虾常温产品少，且以即食类休闲虾尾、复合酱料为主，产品普遍品质不高，市场销售难以推广，对小龙虾加工产业产值提升贡献不明显。小龙虾常温加工主要技术问题是微生物控制和品质保持技术，传统热杀菌易导致虾肉色泽黑化、Q弹质构丧失、风味劣变等，其他冷杀菌技术无法有效杀灭虾肉中腐败和病原微生物，常温货架期难以有效保证，难以商业化应用。

针对这些问题，本项目以小龙虾高质化、便捷化、标准化为宗旨，强化小龙虾常温加工品质调控关键技术研究与应用，突破虾肉热加工（杀菌）过程中色泽稳定、质构风味保持、微生物控制等关键技术，开发生产高品质小龙虾复合酱料新产品，力争打造小龙虾常温畅销产品，推动我省小龙虾加工产业提质增效，从而带动小龙虾产业高质量发展。

	需求内容：

（一）研究内容

1.小龙虾复合酱料加工微生物全程控制技术研究

分析鉴定小龙虾原料、预处理、熬制、热杀菌过程优势腐败菌组成，明确腐败菌与加工关键因素之间相关性，解析腐败菌含量在加工过程中动态变化规律，明确关键因素控制参数；针对性开发靶向抑菌剂与精准热杀菌参数，形成小龙虾复合酱料加工抑菌与杀菌整套防控与控制技术。

2.小龙虾复合酱料加工品质调控全程控制技术研究

研究热加工过程虾肉肌原纤维蛋白变性路径、聚集状态及微观结构，重点研究杀菌后酱料中不同介质（油相、水相、气相）对虾肉肌原纤维蛋白微观结构与稳定性的影响，优化确定介质及其含量；分析鉴定小龙虾肉中主要呈鲜物质，明确鲜味物质在酱料加工过程中降解和与其他滋味物质反应路径，确定定向提鲜技术；分析鉴定小龙虾热杀菌后关键特征风味，明确蒸煮异味物质组成及来源，确定定向增香风味补偿技术；构建蛋白结构变化-质构品质-鲜味品质—风味品质关联模型。

3.小龙虾复合酱料加工全程控制技术集成与应用

集成小龙虾复合酱料微生物控制与品质调控整套技术，开发高质小龙虾复合酱料新产品2个，建立小龙虾复合酱料生产线1条，实现小龙虾复合酱料新产品规模生产。

（二）主要技术指标

1.技术指标

形成小龙虾复合酱料加工品质协同保持关键技术2项，构建小龙虾复合酱料加工技术体系；开发小龙虾复合酱料新产品2个，制订产品企业标准1项，申请或授权专利2项。

2.经济指标

项目研发的关键技术、新产品在企业进行转化应用，建立小龙虾复合酱料生产线1条，实现小龙虾复合酱料新产品规模生产，新产品年产值突破200万元，年利税达30万元以上。

3.产业化指标

形成可复制推广的小龙虾常温熟食加工技术体系，解决小龙虾品质上乘、方便携带、食用便捷等市场需求问题，带动小龙虾，辣椒姜蒜农副产品、包装等相关产业链发展，提升湖北在小龙虾常温食品加工领域竞争力行业话语权。



	时限要求、产权归属、利益分配等要求：

时限要求：2年

产权归属：项目研发任务具体分工和形成的知识产权，归项目承担单位和技术合作单位共同所有，技术转让需另行协商或签订补充协议明确。

利益分配：按项目要求，专款专用，保障项目顺利完成。



	对项目承担单位要求：

湖北省内注册的独立法人高校院所，有完善的项目管理、财务管理、资产管理办法，须具备基础研究能力，并有承担过国家级或省部级项目的经验及良好的成果产出。团队负责人必须具有高级职称或博士学位。

	项目总投入

（万元）
	120
	给予项目承担单位资金金额（万元）
	50

	项目需求单位
	湖北尝香思食品有限公司

	联系人
	关品
	联系方式
	15871891616
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